Montageanleitung Vorlage
Kostenlose Vorlage von Manual to Video (manualtovideo.com). Ersetzen Sie alles in [Klammern]. Frei nutzbar und veränderbar.
1. Deckblatt und Produktangaben
Produktname: [Name]
Modell- / Artikelnummer: [Nummer]
Version und Datum dieser Anleitung: [v1.0, Monat Jahr]
[Bild des fertigen Produkts]
Hersteller: [Firmenname, Postanschrift, Website, E-Mail]
In der EU müssen Name und Kontaktanschrift des Herstellers auf dem Produkt, seiner Verpackung oder einem beiliegenden Dokument stehen.
2. Sicherheit zuerst
[Wichtigster Warnhinweis zuerst, z. B. Kippgefahr: Befestigen Sie das Produkt immer mit dem mitgelieferten Wandbeschlag an der Wand.]
[z. B. Kleinteile: Während der Montage von Kindern unter 3 Jahren fernhalten.]
[z. B. Für die Schritte 5 bis 7 werden zwei Personen benötigt.]
Lesen Sie alle Schritte, bevor Sie beginnen. Bewahren Sie diese Anleitung auf.
3. Bevor Sie beginnen
Zeitbedarf: [etwa 45 Minuten]
Personen: [1 / 2]
Werkzeug: [Kreuzschlitzschraubendreher, Inbusschlüssel (beiliegend), Hammer]
Arbeitsplatz: Legen Sie die Teile auf eine weiche, saubere Unterlage, z. B. den aufgeklappten Karton.
Prüfen Sie Teile und Beschläge vor dem Start anhand der Listen unten.
4. Teile
	Buchstabe
	Teil
	Anzahl
	Abbildung

	A
	[Seitenwand]
	[2]
	[Zeichnung]

	B
	[Deckplatte]
	[1]
	[Zeichnung]

	C
	[Einlegeboden]
	[3]
	[Zeichnung]

	D
	[Rückwand]
	[1]
	[Zeichnung]



5. Beschläge
	Nr.
	Teil
	Anzahl
	Originalgröße

	1
	[Schraube M6 x 30]
	[8]
	[Zeichnung 1:1]

	2
	[Holzdübel 8 x 30]
	[12]
	[Zeichnung 1:1]

	3
	[Exzenterverbinder]
	[8]
	[Zeichnung 1:1]

	4
	[Wandbefestigung]
	[1]
	[Zeichnung 1:1]



6. Montageschritte
	Schritt
	Handlung
	Teile und Beschläge
	Abbildung
	Tipp oder Warnung

	1
	[Nur eine Handlung, z. B. Dübel (2) in die Seitenwand (A) stecken.]
	[A x1, 2 x6]
	[Zeichnung: Pfeile zeigen die Richtung]
	[z. B. Noch nicht leimen.]

	2
	[z. B. Einlegeböden (C) zwischen die Seitenwände setzen.]
	[C x3]
	[Zeichnung]
	[z. B. Die Bohrungen zeigen nach unten.]

	3
	[z. B. Exzenterverbinder (3) eine halbe Drehung im Uhrzeigersinn drehen.]
	[3 x8]
	[Zeichnung, Nahaufnahme]
	



7. Abschlusskontrolle
[ ] Alle Schrauben sind fest angezogen.
[ ] Das Produkt steht gerade und wackelt nicht.
[ ] Es ist an der Wand befestigt (siehe Sicherheit).
[ ] Es sind keine Teile oder Beschläge übrig.
8. Pflege und Wartung
[z. B. Schrauben alle 6 Monate prüfen und nachziehen.]
[z. B. Mit einem trockenen Tuch reinigen.]
9. Hilfe
Diese Schritte als Video ansehen: [QR-Code + Link]. Einen kostenlosen QR-Code erstellen Sie auf manualtovideo.com/tools/qr-code.
Fehlende oder beschädigte Teile: [Telefon, E-Mail, Website]. Halten Sie Ihre Modellnummer bereit: [Nummer].
Machen Sie aus dieser Anleitung ein animiertes Montagevideo: manualtovideo.com
Vorlage: manualtovideo.com · frei nutzbar und veränderbar




